*Wzór załącznika nr 4 do SIWZ*

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy/

.....................................................

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

**„Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskocznią do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | **RODZAJE i ELEMENTY ROBÓT** | **WARTOŚĆ**  **NETTO w zł** | **STAWKA i WARTOŚĆ PODATKU VAT w zł** | **WARTOŚĆ BRUTTO w zł** |
| 1. | roboty ziemne , podbudowa , trawa siana 35 mx 65 m (powierzchnia ok. 2.275 m2) |  |  |  |
| 2. | odwodnienie boiska (drenaż liniowy co 6 m, rura fi 100) |  |  |  |
| 3. | nawodnienie automatyczne boiska (system oparty o zraszacze , należy zastosować pompę podnoszącą ciśnienie wody) |  |  |  |
| 4. | piłkochwyt wys. 4 m wokół boiska (130 mb.) |  |  |  |
| 5. | piłkochwyt za bramkami wys. 6 m (70 mb.) |  |  |  |
| 6. | dwa boksy dla drużyn po 12 miejsc siedzących – metalowe pokryte warstwą poliwęglanu |  |  |  |
| 7. | wyposażenie bramki składane (aluminiowe 5x2) – 2 szt. |  |  |  |
| 8. | rozbieg i zeskocznia do skoku w dal / przy jednym z dłuższych boków boiska – nawierzchnia syntetyczna/poliuretan (ok. 60 m2) |  |  |  |
| 9. | siedziska przy jednym z boków boiska jeden rząd na 50 miejsc – plastikowe mocowane na metalowym stelażu do betonu. |  |  |  |
| 10. | siatka przeciw kretom |  |  |  |
| 11. | Ewentualne inne nie ujęte w dokumentacji przetargowej a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. UWAGA: w przypadku braku wpisać „0” zero  ……………………………………………………………………………………. |  |  |  |

………..................................... ………………………………………………………………………………..

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)